# Cam cong

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.3/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9911/}

# Cách thêm camera:

\*\*\*rtsp://admin:@172.16.0.3 : luồng stream rtsp và địa chỉ ip của camera trong LAN

\*\*\*9911: port được mở

\*\*\*Note: Những phần chữ đen giữ nguyên

# Cam tret

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.4/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9912/}

# Cam tang 1

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.8/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9913/}

# Cam tang 2

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.5/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9914/}

# Cam tang 3

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.7/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9915/}

# Cam tang 4

start vlc -vvv -Idummy rtsp://admin:@172.16.0.6/streaming/channels/6/preview --sout #transcode{vcodec=MJPG,venc=ffmpeg{strict=1},fps=10,width=640,height=360}:standard{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:9916/}